УТВЕРЖДЕНО

Утержден постановлением

Администрации города Иванова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постановлением

Администрации города Иванова

от 30.06.2021 № 781

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименованиеобъекта | Территория города Иванова, ограниченная улицами 9-й Минеевской, Севастопольской, 8-й Минеевской, Одесской |
| 2. Точное местоположениеОбъекта (город, район, село) | Ивановская область, город Иваново, улицы 9-я Минеевская, Севастопольская, 8-я Минеевская, Одесская |
| 3. Наименование заказчика (застройщика) и его ведомственная подчиненность | ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ |
| 4. Сведения о ранее проведенных изысканиях (виды работ, период их производства, наименование организации, проводившей изыскание, место хранения материалов). | Ранее топографическая съемка выполнялась Ивановским отделением Верхневолжского ТИСИЗа в 1981 г. |
| 5. Данные о границах площадки | C:\Users\i.gvozdev.IVGORADM\Desktop\крен.JPG |

I. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ выполнять в объемах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Примечания |
| 1 | Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м | га | - | - |
| 2 | Съемка текущих изменений в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м | га | 0,55 | - |

Особые требования к очередности и составу работ:

Согласно требованиям нормативных документов выполнить топографическую съемку местности масштаба 1:500, с сечением рельефа местности 0,5 метра, в местной системе координат города Иванова, в Балтийской системе высот.

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий:

- Технический отчет в бумажном виде в двух экземплярах и в электронном виде, формат \*.pdf;

- Топографический план в бумажном виде с печатями и штампами ресурсоснабжающих предприятий (проведенный на наличие и правильность нанесения сетей инженерно-технического обеспечения) и в электронном виде формат \*.dwg;

Сроки предоставления материалов – в течение 45 календарных дней с даты заключения договора.

II. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙпровести с учетом следующих условий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и характеристика коммуникаций | Глубина заложения коммуникаций, м | Протяженность,км | Съемка полосы |
| Ширина,м | Масштаб |
| 1 | - |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |
| 3 | - |  |  |  |  |

Методика и точность топографо-геодезических работ определяется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

«Условные знаки для топографических планов», утвержденные ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г. Москва «Недра» 1989;

СП 47.13330.2016;

СП 11-104-97.

Система координат: *Местная, город Иваново.*

Система высот: *Балтийская.*

Особые требования к изысканию трасс: места и характер пересечений трасс с водотоками, дорогами, другими коммуникациями, конструкции переходных сооружений, фундаменты опор, места насосных станций и т.д. отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Дополнительные работы и требования к их результатам

отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кроме того, изготовить следующие материалы: отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виды изыскательских работ, не предусмотренные настоящим заданием: вычеркнуты.