Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

краткий перечень сервисных операций, входящих в состав плановых ТО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| операции обслуживания | ТО-01  Через каждые 10000 км пробега | ТО-02  Через каждые 50000 км пробега |
| *ДВИГАТЕЛЬ*  - проверить: герметичность системы охлаждения, питания, смазки, работу системы управления двигателем, содержание «со» и «сн»  - отрегулировать: натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов, зазор между электродами свечей  - Заменить свечи  - -Заменить масло в двигателе и масленный фильтр | +  +  + | +    +  + + |
| *ТРАНСМИССИЯ*  - проверить состояние (уровень масло) и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста;  - смазать: шарниры карданной передачи трансмиссии; подшипники полуосей | + | +  + |
| *ХОДОВАЯ ЧАСТЬ*  - проверить и отрегулировать схождение и углы установки передних колёс  - проверить состояние: сайлен-блоков; шаровые шарниры; амортизаторов и их втулок | + | +  + |
| *РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ*  - проверить состояние уплотнителейи люфт шарниров рулевых тяг и отрегулировать при необходимости  - отрегулировать при необходимости рулевой механизм  - добавить смазку в шарниры рулевых тяг | + | +  +  + |
| *ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ*  - Проверить состояние и герметичность гидропривода тормозови датчика сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;  - проверить состояние передних тормозных механизмов  - проверить состояние задних тормозных механизмов | +  + | +  +  + |
| *ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*  - Проверить работу генераторной установки  -отрегулировать головные фары |  | +  + |
| *ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА*  - Заменить воздушный фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования | + | + |