| **№**  **п/п** | **Наименование товаров, работ, услуг** | **Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров, работ, услуг)** | **Наименование единицы измере-ния** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  Техническое задание  на поставку многофункционального устройства | **Многофункцио-нальное устройство**  **(МФУ)**  **Ricoh Aficio SP 5210SR**  **или эквивалент** | **Технические характеристики:**  Ricoh Aficio SP 5210SR или эквивалент - компактное МФУ формата A4 высокой производительности с цветной сенсорной панелью управления не менее 8,5”, имеющее в базовой конфигурации функции печати, цветного сканирования, копирования, сервера документов, встроенный финишер-степлер  Цветной сенсорный экран панели управления можно настроить для более удобного просмотра. Интуитивное меню можно настроить с помощью ярлыков.  **Копир.**  Процесс копирования: сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать.  Однокомпонентная проявка тонера.  Скорость копирования: не менее 50 копий в минуту.  Разрешение: не менее 600х600 dpi.  Множественное копирование: до 999 копий.  Время прогрева: не более 20 секунд.  Выход первой копии: не более 10 секунд.  Масштабирование: 25-400% (с шагом 1%).  Объем памяти: не менее 1Гб + жесткий диск 128 Гб.  Запас бумаги: не менее 550 листов.  Обходной лоток: до 100 листов.  Максимально не менее 2300 листов.  Лоток для готовых копий: не менее 250 листов.  Формат бумаги: до А4  Плотность бумаги: не менее 52-220 г/ кв.м.  Двусторонняя печать: автомат. дуплекс  Размеры (ШхГхВ): не более 460 x 686 x 615 мм.  Вес: не более 53 кг.  Питание: 220 - 240 V, 50/60 Hz.  Энергопотребление: рабочий режим – не более 1,5 кВт; режим ожидания – не более 8 Вт;  **Принтер.**  Скорость печати: не менее 50 страниц в минуту;   |  |  | | --- | --- | | Время выдачи первого отпечатка | Не более 7,5 секунд | | Язык принтера | PCL 5e/6, PS3, XPS | | Разрешение (не менее) | 1 200 x 600 dpi | | Интерфейс (не менее) | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |   **Сканер:**   |  |  | | --- | --- | | Тип сканера | планшетный/протяжный | | Максимальный формат оригинала | До A4 | | Максимальный размер сканирования | Не менее 216x1260 мм | | Оттенки серого | Не менее 256 | | Разрешение сканера | Не менее 600x600 dpi | | Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | | Емкость устройства автоподачи оригиналов | Не менее 50 листов | | Скорость сканирования (ч/б) | Не менее 30 стр/мин | | Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | | Отправка изображения по e-mail | наличие |   Режимы сканирования - Черно-белый, шкала серого, полноцветный  **Факс:**   |  |  | | --- | --- | | Память факса | Не менее 320 страниц | | Максимальное разрешение факса | Не менее 400x400 dpi | | Максимальная скорость передачи | Не менее 33.6 кбит/c | | PC Fax | наличие |   **Лотки**   |  |  | | --- | --- | | Подача бумаги | Не менее 650 лист. (стандартная), 2300 лист. (максимальная) | | Вывод бумаги | Не менее 250 лист. (стандартный) | | Емкость лотка ручной подачи | Не менее 100 лист. |   **Интерфейсы**  Ethernet (RJ-45), USB 2.0  **Шрифты и языки управления**  Поддержка PostScript – наличие  Поддержка - PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF  **Поддержка ОС** - Windows, Mac OS  **Ресурс расходных материалов**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Плотность бумаги | Не менее 52-220 г/м2 | | | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | | | Ресурс ч/б картриджа/тонера | Не менее 25000 страниц | | | Количество картриджей | не менее 1 | | | Стартовый тонер/картридж | | | Не менее 6000 стр. (в комплекте) | | |  | | |  | | | Формат печатного материала | | | A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); B6 (125 x 176 мм); B5 (176 x250 мм); A6 (105 x 148 мм) | | |  |  | | | шт. | 1 |

Товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации (приложение № 1 к Контракту), в технической документации на Товар, выданной производителем, быть исправным. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией, оформленной и выданной производителем. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, в случае поставки импортного товара, оборудования – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки.