ТРЕБОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица  измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонтные работы. (Ремонт дверных проемов, замена дверей) | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.  Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.  Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида товара. Двери должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара.  Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете и ведомости объемов работ. | шт | 22  металлические двери в  соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с локальной сметой и контрактом.  Все материалы должны соответствовать заявленным в смете.  Двери должны быть металлические с молотковым покрытием с обеих сторон. Размеры 860х2050 м, толщина дверного полотна 70 мм, толщина дверной коробки 80 мм, дверь крепится на 4 петлях, в комплект входит замок (5 ключей) и защелка. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | - Соблюдение действующего законодательства РФ в области, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, другие нормативные акты .  -В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.  -Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | -Ремонт дверных проемов и замена дверей включает в себя: приобретение дверей доставку на место установки, демонтаж старых дверных коробок, оформление (отделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3, установку металлических дверей блоков в готовые проемы. Работы вести по графику в работающем учреждении по согласованию с руководством.  - После установки дверей оформляется акт выполненных работ.  -Поставщик осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производился монтаж дверей, и вывоз мусора. |