**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| **Мебель детская для группы:** | | | | Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть **подтверждено сертификатами соответствия** (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается.  Доставка, поднятие на этаж осуществляется силами Поставщика, а стоимость таких работ входит в цену контракта.  Приемка продукции по количеству, качеству и ассортименту производится по месту нахождения Заказчика, в соответствии Инструкциями Госарбитража СССР № 6 от 15.06.1965, № 7 от 25.04.1966 г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству».  Гарантийный срок на Товар составляет – 24 месяца. |
| Стол квадратный | 6 | шт. | Стол квадратный, регулируемый по высоте  Габариты –700x700x(460-580).  Цвет столешницы – салатовый |
| Стол прямоугольный | 6 | шт. | Стол прямоугольный, регулируемый по высоте Габариты - 1040x550x(460-580).  Цвет столешницы – салатовый |
| В столах для изготовления столешницы используется ламинированная плита ДСП толщиной 16 мм класса эмиссии Е1, поверхность плиты имеет искусственное покрытие на основе текстурной бумаги пропитанной меламиноформальдегидной смолой. Столешница полукруглой формы.  Стойки столов выполнены из тонкостенных металлических труб круглого сечения, со стойким полимерным покрытием. На свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Стойки имеют полимерные подпятники, не повреждающие напольных покрытий. Цвет стоек - красный.  Крепление крышки стола к каркасу выполнено винтовой парой, где винт насквозь проходит только через каркас и вворачивается в гайку, плавающую специально установленную в глухом колодце крышки.  Специальный узел, с плавающей гайкой, для крепления крышки стола сильно упрощает сборку конструкции и позволяет отказаться от сквозного крепления с выходом головок болтов на рабочую поверхность.  Все торцы изделия должны быть обработаны кромкой ПВХ 2 мм толщиной | | | |