**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Замена оконных блоков | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна пластиковые из ПВХ профиля  Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.  Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. Замена материалов, используемых при выполнении работ, предусмотренных Сметой, на другие материалы, осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что их замена не приведет к ухудшению качества выполненных работ. | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ | В  соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ |
| Технические характеристики  товаров, работ, услуг | Стеклопакет двухкамерный, толщина стеклопакета – 36 мм; количество камер в профиле – 3; сопротивление теплопередачи 0,65м2С/ВТ с армирующим профилем, 0,72м2С/ВТ – без армирующего профиля; количество контуров и материал уплотнения – 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого ТРЕ (термоэластопласт); стекло толщиной 4 мм,; парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно, поворотно–откидная (микропроветривание), ручка без ключа; внутренние откосы «сэндвич-панель», москитные сетки.  Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком.  Объемы выполненных работ и используемые материалы должны соответствовать смете Заказчика. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководителем  Уборку помещений и вывоз строительного мусора проводить ежедневно. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.  В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.  Представить копию приказа о назначении лица ответственного за данные мероприятия.  Предоставить список сотрудников, заверенный подписью и печатью руководителя организации допущенных к выполнению работ с указанием: Ф.И.О., паспортных данных и квалификации по данному виду работ. |
| Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством.  Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные контрактом.  Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством.  Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна).  Срок гарантии выполняемых работ составляет 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ в полном объеме. |