**Характеристики**

Окна пластиковые из ПВХ профиля:

- стеклопакет двухкамерный, толщина стеклопакета – 36 мм;

- количество камер в профиле – 3;

- сопротивление теплопередачи 0,65м2С/ВТ с армирующим профилем, 0,72м2С/ВТ – без армирующего профиля;

- количество контуров и материал уплотнения – 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого ТРЕ (термоэластопласт);

- стекло толщиной 4 мм;

- парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно, поворотно–откидная (микропроветривание), ручка без ключа;

- внутренние откосы «сэндвич-панель», москитные сетки.

Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком.

Объемы выполненных работ и используемые материалы должны соответствовать смете заказчика.

Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. Замена материалов, используемых при выполнении работ, предусмотренных сметой, на другие материалы, осуществляется только по письменному согласованию с заказчиком, при условии, что их замена не приведет к ухудшению качества выполненных работ.

Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководителем.

Уборку помещений и вывоз строительного мусора проводить ежедневно.