**Описание объекта закупки**

1. Товар должен соответствовать соответствующим стандартам и техническим условиям и иметь сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке, в готовом к эксплуатации виде, надлежащего качества.
3. Поставщик производит поставку Товара в течение 1 (одного) дня с момента заключения муниципального контракта.
4. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляется за счет Поставщика.
5. Место поставки Товара: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 158 А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Аппарат высокого давления для мойки автомобилей – 1 шт.** | |
| **"Основные характеристики"** | |
| Описание | Насос высокого давления с латунной головкой и тремя керамическими поршнями.  Четырехполюсной асинхронный двигатель (с непрерывным режимом работы).  Клапан с регулировкой давления подачи.  Панель управления имеет общий включатель с тепловой защитой. Легкий доступ при обслуживании.  Термостатический клапан для защиты насоса от перегрева. |
| Напряжение (В) | 380 |
| Производительность (л/ч) | Не менее 780 |
| Производительность (об/мин) | Не менее 1400 |
| Макс. Давление (бар) | Не менее 170 и не более 190 |
| Макс. Температура воды на входе (С) | 50 |
| Мощность (кВт) | Не менее 4,1 |
| Масса (кг) | Не более 35 |
| **2.** | **Пенокомплект – 1 шт.** | |
| **"Основные характеристики"** | |
| Описание | Пенокомплект – инжекторное устройство, позволяющее быстро наносить химическое средство в виде пенного раствора на любые поверхности в том числе труднодоступные. |
| Должен состоять из следующих деталей: | 1. Пистолет с муфтой внешней. 2. Пенораспылитель. Должен включать: инжекторный узел, литровую бутылку, регулировочный винт, распылитель. 3. Копье с муфтой и форсункой длиной не более 60 см. |
| **3.** | **Шланг ВД – 1 шт.** | |
| **"Основные характеристики"** | |
| Описание | Двухоплеточный шланг высокого давления для профессиональных моек.  Соединение Гайка-Гайка М22\*1,5 х М22\*1,5.  Длина не менее 10 м и не более 20 м |
| **4.** | **Фильтр тонкой очистки – 1 шт.** | |
| **"Основные характеристики"** | |
| Описание | Пластиковый фильтр для воды с элементом из нержавеющей стали. Оснащен прозрачной крышкой. |
|  | Давление (бар) | Не менее 10 |
|  | Температура воды (С) | Не менее 40 |
|  | Расход воды (л/мин) | Не менее 30 |
|  | Вход | G3/4F (Г) |
|  | Выход | G3/4M (Ш) |
|  | Степень фильтрации | Не менее 100 ячеек – 150 мкм |