Приложение №1

**Описание объекта закупки**

1. Товар должен соответствовать соответствующим стандартам и техническим условиям и иметь сертификат (в случае если он подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2. Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке, в готовом к эксплуатации виде, надлежащего качества.
3. Поставщик производит поставку Товара в течение 14 (четырнадцать) дней с момента заключения муниципального контракта.
4. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляется за счет Поставщика.
5. Место поставки Товара: г. Иваново, Шереметевский пр-кт, д.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Поломоечная машина – 1 шт.** | | |
| **"Основные характеристики"** | | |
| Описание | Поломоечная машина должна быть компактного размера, высокой маневренности и иметь небольшой радиус разворота.  Поломоечная машина должна иметь механическое передвижение, обеспечиваемое вращением щеток.  Поломоечная машина должна быть с системой безопасности «движение только в присутствии человека». При замене щеток не должна требовать дополнительных инструментов. Должен быть удобный доступ к бакам грязной и чистой воды. Баки и корпус должны быть изготовлены из полипропилена высокой плотности. Панель управления должна иметь защиту от заливания водой. Должен быть съемный бак для мусора не требующий применения инструмента. Подъем скребка должен осуществляться с рукоятки. Бак для моющего средства должен быть большой емкости с фильтром на входе и трубой для слива. Бак для грязной воды должен быть с большой горловиной для облегчения очистки, и должна быть труба с повышенным сечением для быстрого и полного слива. Должно быть устройство предотвращения образования пены. Должно быть параболическое сквидж-лезвие для сбора влаги, с регулируемым прижатием, убирающимся в случае препятствия. Панель управления должна быть оснащена индикатором наличия сети электропитания, кнопками включения вращения щеток и подачи моющего раствора. | |
| **Технические характеристики:** | | |
| Тип машины | | Кабельная (~230В) |
| Место для оператора | | Без сидения |
| Производительность по площади, мІ/ч | | Не более 1300 |
| Тип щеток | | Дисковые |
| Рабочая ширина, мм | | Не более 350 |
| Электропитание | | Переменный ток ~230В. 50 Гц |
| Объем бака для чистой воды, л | | Не менее 16 |
| Объем бака для грязной воды, л | | Не менее 19 |
| Ширина чистки щеток, мм | | Не более 350 |
| Ширина вакуумной чистки, мм | | Не более 450 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | | Не менее 160 |
| Длина сетевого шнура, м | | Не менее 20 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | | Не более 740х395х535 |
| Вес, кг | | Не более 37,5 |