СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 Директор ООО "КОЛОННА"		Главный врач  МУЗ "Городская клиническая          больница № 4"	
 ________________________ Е.В. Смирнова		________________________ В.И. Беляев	
 "___"___________________2011г		"___"___________________2011г	
 	
 Наименование стройки - текущий ремонт кабинета  экстренной офтальмологической помощи операционной хирургического корпуса  МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу: г. Иваново, ул. Шошина, д.8	
 Объект : МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу: г. Иваново, ул. Шошина, д.8	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на текущий ремонт кабинета  экстренной офтальмологической помощи операционной хирургического корпуса  МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу: г. Иваново, ул. Шошина, д.8 	
 Основание	Сметная стоимость - 	360,424 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	639,66 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	5,743 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,14	3730,63	34,29	2829,31	522,29	118,98	7,2	396,1	63,1	12,19092	
 	(0) 	ЗП=615,86*1,2*1,15; ЭММ=34,29*1,2*1,25; ЗПм=22,21*1,2*1,25; ТЗТ=63,1*1,2*1,15; ТЗТм=2,18*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	615,86	22,21				4,66		2,18	0,4578	
 2	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,285	109,48	1,18	0,18	31,2	30,65	0,51	0,05	8,1	3,18573	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,05		0,01	0,00428	
 2.1	101-9732	Грунтовка	0,003705			7031			26,05		
 			т								
 3	ФЕРр62-17-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,285	1912,77	8,36	1612,55	545,14	83,18	2,38	459,58	33,78	9,6273	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	291,86	1,16				0,33		0,1	0,0285	
 4	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,199	178	0	0	35,42	35,42	0	0	22,82	4,54118	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 5	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных  пластиковых	0,199	29892,67	158,88	28248,7	5948,64	279,72	47,43	5621,49	108,36	29,75782	
 	(0) 	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1018,58	3,38				1,01		0,25	0,07463	
 6		Рейка алюминиевая	208,95		0	-24,71			-5163,15		
 		Цед=-24,71									
 7		Панели потолочные пластковые 13.76 м2	20,9		0	32,38			676,74		
 											
 8	ФЕРр53-1-01	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	0,15	143,39	50,4	0	21,51	13,95	7,56	0	12,3	1,845	
 	(0) 		100 м2 стен	92,99	6,08				0,91		0,45	0,0675	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,141			0			0		
 			т								
 9	ФЕРр53-1-04	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	0,15	701,83	321,41	0	105,27	57,06	48,21	0	51,2	7,68	
 	(0) 		100 м2 стен	380,42	38,75				5,81		2,87	0,4305	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,411			0			0		
 			т								
 10	ФЕРр55-5-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	0,08	1829,8	625,36	0	146,38	96,36	50,03	0	141,2	11,296	
 	(0) 		100 м2 перегородок	1204,44	67,6				5,41		6,72	0,5376	
 10.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	1,552			0			0		
 			т								
 11	ФЕРр65-30-01	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	0,1	431,18	23,45	0	43,12	40,77	2,35	0	47,8	4,78	
 	(0) 		100 м2 поверхности воздуховодов	407,73	8,7				0,87		0,75	0,075	
 12	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,02	1082,58	241,95	0	21,65	16,81	4,84	0	103,91	2,0782	
 	(0) 		100 м2	840,63	89,78				1,8		7,74	0,1548	
 13	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	0,02	7785,29	28,76	6515,53	155,71	24,53	0,86	130,31	98	2,7048	
 	(0) 	ЗП=888,86*1,2*1,15; ЭММ=28,76*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=98*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	888,86	0				0		0	0	
 13.1	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	2,06			13,51			27,83		
 			м2								
 14	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,04	564,28	2,93	402,54	22,57	6,29	0,18	16,1	11,99	0,66185	
 	(0) 	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	114,02	0,12				0,01		0,01	0,0006	
 15	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,04	88,91	1,18	0,18	3,56	3,48	0,07	0,01	6,55	0,36156	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,01		0,01	0,0006	
 15.1	101-9732	Грунтовка	0,00052			7031			3,66		
 			т								
 16	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,02	1932,93	9,03	1604,83	38,66	6,29	0,27	32,1	25,41	0,70132	
 	(0) 	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	227,93	0,12				0		0,01	0,0003	
 17	ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (короб канализационный)	0,03	6636,87	21,65	5515,45	199,11	32,67	0,97	165,46	87	3,6018	
 	(0) 	ЗП=789,09*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=87*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	789,09	0				0		0	0	
 18	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,665	3127,84	29,29	2426,54	2080,01	437,14	29,22	1613,65	51,89	47,61945	
 	(0) 	ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	476,35	19,06				19,01		1,87	1,86533	
 19	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,03	5224,66	53,53	4297,73	156,74	26,2	1,61	128,93	91,84	2,7552	
 	(0) 		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	873,4	33,93				1,02		3,33	0,0999	
 20	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,6596	88,91	1,18	0,18	58,65	57,35	1,17	0,12	6,55	5,96212	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,12		0,01	0,00989	
 20.1	101-9732	Грунтовка	0,008575			7031			60,29		
 			т								
 21	ФЕРр62-16-09	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	0,6596	2011,98	8,36	1595,37	1327,1	266,53	8,27	1052,31	33,89	30,8483	
 	(0) 	ЗП=292,81*1,2*1,15; ЭММ=8,36*1,2*1,25; ЗПм=1,16*1,2*1,25; ТЗТ=33,89*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	292,81	1,16				1,15		0,1	0,09894	
 22	ФЕР15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,558	13485,57	31,75	11333,59	7524,95	1174,23	26,58	6324,14	166,11	127,91134	
 	(0) 	ЗП=1524,89*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=166,11*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1524,89	17,01				14,23		1,65	1,38105	
 23	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,484	92,9	4,06	0	44,96	43	1,97	0	11,39	5,51276	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,73		0,13	0,06292	
 23.1	509-9900	Строительный мусор	0,22748			0			0		
 			т								
 24	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,484	641	45,01	0	310,24	288,46	21,78	0	69,87	33,81708	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				8,08		1,44	0,69696	
 24.1	509-9900	Строительный мусор	2,5168			0			0		
 			т								
 25	ФЕР11-01-011-01прим	Устройство покрытий наливных толщ 10 мм	0,484	1626,35	44,24	1127,07	787,15	209,53	32,12	545,5	39,51	26,38952	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	313,71	14,73				10,7		1,27	0,92202	
 26		Раствор готовый	0,581		2,04	-548,3			-318,56		
 		Цед=-548,3									
 27		Наливной пол тонкий  18 кг/м2 при толщ 10 мм	871,2		0	2,17			1890,5		
 											
 28	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,285	8049,54	54,53	7481,51	2294,12	138,58	23,31	2132,23	42,4	16,67592	
 	(0) 	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	352,34	4,06				1,74		0,35	0,14962	
 29	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,199	9525,65	148,03	7858,9	1895,6	287,5	44,19	1563,92	119,78	32,89398	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1046,88	46				13,73		4,22	1,25967	
 30	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,41	372,13	261,8	0	152,57	45,24	107,34	0	12,3	5,043	
 	(0) 		1 м3	110,33	25,55				10,48		2,54	1,0414	
 31	ФЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	0,05	11318,22	67,41	9817,61	565,91	71,66	3,37	490,88	165,88	8,294	
 	(0) 		1 т металлоконструкций перемычек	1433,2	4,73				0,24		0,47	0,0235	
 32	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,026	170349,48	473,75	167181,27	4429,09	63,9	18,48	4346,71	201	7,21188	
 	(0) 	ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25	100 м2 проемов	1780,86	12,18				0,48		1,05	0,04095	
 33		Блоки ПВХ	2,6		0	-1529,15			-3975,79		
 		Цед=-1529,15									
 34		Блоки ПВХ	2,6		0	2231,48			5801,85		
 											
 35	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0899	1767,24	241,95	0	158,87	137,12	21,75	0	188,54	16,94975	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				8,07		7,74	0,69583	
 36	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0899	168603,37	409,22	166231,99	15157,44	158	55,18	14944,26	145,72	18,07831	
 	(0) 	ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1273,59	7,66				1,03		0,66	0,089	
 37		Блоки оконные ПВХ	8,99		0	-1577,48			-14181,55		
 		Цед=-1577,48									
 38		Блоки оконные ПВХ	8,99		0	842,2			7571,38		
 											
 39	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,045	4263,14	14,33	3992,2	191,84	11,22	0,97	179,65	21,19	1,3159	
 	(0) 	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 пог.м	180,75	0,46				0,03		0,04	0,0027	
 40	101-1689	Доски подоконные ПВХ	4,5		7,5	56,3			253,35		
 			м								
 41	ФЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (откосы )	0,086	6636,87	21,65	5515,45	570,77	93,65	2,79	474,33	87	10,32516	
 	(0) 	ЗП=789,09*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=87*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	789,09	0				0		0	0	
 42	ФЕР26-01-039-01	Изоляция откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,43	221,59	57,3	0	95,28	58,33	36,96	0	10,58	6,27817	
 	(0) 	ЗП=98,29*1,2*1,15; ЭММ=57,3*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=10,58*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м3 изоляции	98,29	0				0		0	0	
 42.1	104-0143	Плиты теплоизоляционные минераловатные	0,4386			270,16			118,49		
 			м3								
 43	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,086	1932,93	9,03	1604,83	166,23	27,05	1,17	138,02	25,41	3,01566	
 	(0) 	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	227,93	0,12				0,02		0,01	0,00129	
 44	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,045	2516,07	5,99	2156,85	113,22	15,9	0,27	97,06	41,41	1,86345	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,04		0,08	0,0036	
 44.1	509-9900	Строительный мусор	0,01008			0			0		
 			т								
 45	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,05	1092,7	0,87	515,51	54,64	28,82	0,04	25,78	65,94	3,297	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 46	ФЕРр57-13-01	Смена вентиляционных  решеток	0,02	1482,48	0	1193,79	29,65	5,77	0	23,88	34,45	0,689	
 	(0) 		100 шт.	288,69	0				0		0	0	
 47	ФЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм	0,02	3697,21	64,58	2141,53	73,94	29,82	1,29	42,83	155	3,1	
 	(0) 		100 м трубопровода	1491,1	0				0		0	0	
 48	302-9912	Краны шаровые Д 20 мм	2		4	40,76			81,52		
 			шт.								
 49		Муфта  Д 20 мм	1		8	23,78			23,78		
 											
 50		Тройник Д 20 мм	2		6	15,28			30,56		
 											
 51	301-9240	Крепления	2		8	2,38			4,76		
 			шт								
 52	ФЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,04	587,05	5	0	23,48	23,28	0,2	0	68,8	2,752	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86				0,07		0,16	0,0064	
 52.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0236			0			0		
 			т								
 53	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,04	4880,26	11,57	3983,49	195,21	35,18	0,69	159,34	64,24	3,54605	
 	(0) 	ЗП=637,26*1,2*1,15; ЭММ=11,57*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м трубопровода	637,26	0,27				0,02		0,02	0,0012	
 54	301-9240	Крепления	3		3	9,77			29,31		
 			шт								
 55	ФЕРр65-4-01	Демонтаж умывальников и раковин	0,01	445,72	8,13	0	4,46	4,38	0,08	0	51,3	0,513	
 	(0) 		100 приборов	437,59	3,02				0,03		0,26	0,0026	
 55.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0182			0			0		
 			т								
 56	ФЕР17-01-005-02	Установка моек на два отделения	0,1	7511,27	54,39	7093,68	751,13	33,6	8,16	709,37	25,31	3,49278	
 	(0) 	ЗП=243,48*1,2*1,15; ЭММ=54,39*1,2*1,25; ЗПм=7,42*1,2*1,25; ТЗТ=25,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,64*1,2*1,25	10 компл.	243,48	7,42				1,11		0,64	0,096	
 57	ФЕРр65-6-08	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	0,01	1240,28	5,92	853,42	12,4	3,81	0,06	8,53	42	0,42	
 	(0) 		100 приборов	380,94	0,58				0,01		0,05	0,0005	
 58	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,02	2526,19	5,92	2045	50,52	9,51	0,12	40,9	52,4	1,048	
 	(0) 		100 приборов	475,27	0,58				0,01		0,05	0,001	
 59	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16280,74	7,85	14458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2	
 	(0) 		100 шт.	1814	0				0		0	0	
 59.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		
 			т								
 60	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	0,01	2869,16	269,39	1633,35	28,69	8,32	4,04	16,33	75,15	1,03707	
 	(0) 	ЗП=602,7*1,2*1,15; ЭММ=269,39*1,2*1,25; ЗПм=20,07*1,2*1,25; ТЗТ=75,15*1,2*1,15; ТЗТм=1,73*1,2*1,25	100 шт. изделий	602,7	20,07				0,3		1,73	0,02595	
 60.1	203-9130	Шкаф под мойку	1			458,54			458,54		
 			шт.								
 61		Штапик	4		400	-3,2			-12,8		
 		Цед=-3,2									
 62	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	0,85	562,04	418,46	0	477,73	122,04	355,69	0	15,64	13,294	
 	(0) 		100 м борозд	143,58	40,84				34,71		4,06	3,451	
 63	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	0,2	2336,31	37,87	1687	467,26	122,29	7,57	337,4	75,58	15,116	
 	(0) 		1 м3 заделки	611,44	0				0		0	0	
 64	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	0,85	2028,12	93,04	1841,46	1723,9	395,79	75,92	1252,19	51,6	42,1056	
 	(0) 	ЗП=485,04*0,8*1,2; ЭММ=93,04*0,8*1,2; ЗПм=3,38*0,8*1,2; Мат=1841,46*0,8; ТЗТ=51,6*0,8*1,2; ТЗТм=0,25*0,8*1,2	100 м	485,04	3,38				2,75		0,25	0,204	
 65		ВВГнг 3х2,5 мм2	85		85	5,2			442		
 			м								
 66	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,1	145,98	2,5	0	14,6	14,35	0,25	0	17,89	1,789	
 	(0) 		100 шт.	143,48	0,93				0,09		0,08	0,008	
 67	ФЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	0,1	6343,29	2752,46	2614,39	634,33	160,94	264,24	209,15	169	16,224	
 	(0) 	ЗП=1676,48*0,8*1,2; ЭММ=2752,46*0,8*1,2; ЗПм=716*0,8*1,2; Мат=2614,39*0,8; ТЗТ=169*0,8*1,2; ТЗТм=61,04*0,8*1,2	100 шт.	1676,48	716				68,74		61,04	5,85984	
 68		Светильник OPL/S 418 	10		0	727,84			7278,4		
 											
 69	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,04	1589,64	29,03	1078,48	63,59	27,96	1,11	34,51	73,4	2,81856	
 	(0) 	ЗП=728,13*0,8*1,2; ЭММ=29,03*0,8*1,2; ЗПм=1,62*0,8*1,2; Мат=1078,48*0,8; ТЗТ=73,4*0,8*1,2; ТЗТм=0,12*0,8*1,2	100 шт.	728,13	1,62				0,06		0,12	0,00461	
 70		Блок розеточный	4		0	132,7			530,8		
 											
 71	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,04	350,73	9,68	36,35	14,03	12,49	0,37	1,16	32,8	1,25952	
 	(0) 	ЗП=325,38*0,8*1,2; ЭММ=9,68*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=36,35*0,8; ТЗТ=32,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2	100 шт.	325,38	0,54				0,02		0,04	0,00154	
 72		Выключатель 2-х клавишный	4		0	7,97			31,88		
 											
 73	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	2,5	32,93	28,78	0	82,33	10,38	71,95	0	0,5777	1,44425	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 74	ФЕР310-3017-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 17 км	2,5	13,41	13,41	0	33,53	0	33,53	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	50819,2	5523,62	1436,75	43858,87	619,72026	
 			219,69		19,93932	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	5523,62	1	5523,62	
 Машины и механизмы	1436,75	1	1436,75	
 Материалы	43858,87	1	43858,87	
 Итого по неучтенным материалам		1689,84	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		52509,08	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (11, 52, 55)	
 Накладные расходы	(68,43+0,97)*0,74	0,74	51,36	
 Сметная прибыль	(68,43+0,97)*0,5	0,5	34,7	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (47, 57, 58, 59)	
 Накладные расходы	(61,28+0,02)*1,03	1,03	63,14	
 Сметная прибыль	(61,28+0,02)*0,6	0,6	36,78	
 Деревянные конструкции. ремонт (13, 17, 32, 36, 39, 41, 60)	
 Накладные расходы	(392,29+1,84)*1,06	1,06	417,78	
 Сметная прибыль	(392,29+1,84)*0,54	0,54	212,83	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (44)	
 Накладные расходы	(15,9+0,04)*0,83	0,83	13,23	
 Сметная прибыль	(15,9+0,04)*0,65	0,65	10,36	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (3, 21, 45)	
 Накладные расходы	(378,53+1,48)*0,8	0,8	304,01	
 Сметная прибыль	(378,53+1,48)*0,5	0,5	190,01	
 Отделочные работы. ремонт (1, 2, 5, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 43)	
 Накладные расходы	(2167,38+40,14)*0,95	0,95	2097,14	
 Сметная прибыль	(2167,38+40,14)*0,47	0,47	1037,53	
 Перегородки при ремонте. ремонт (10)	
 Накладные расходы	(96,36+5,41)*0,89	0,89	90,58	
 Сметная прибыль	(96,36+5,41)*0,65	0,65	66,15	
 Полы. ремонт (25, 28, 29)	
 Накладные расходы	(635,61+26,17)*1,11	1,11	734,58	
 Сметная прибыль	(635,61+26,17)*0,64	0,64	423,54	
 Полы при ремонте. ремонт (23, 24, 46)	
 Накладные расходы	(337,23+8,81)*0,8	0,8	276,83	
 Сметная прибыль	(337,23+8,81)*0,68	0,68	235,31	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (4, 12, 30, 35, 62, 63)	
 Накладные расходы	(478,92+55,06)*0,99	0,99	528,64	
 Сметная прибыль	(478,92+55,06)*0,6	0,6	320,39	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (53, 56)	
 Накладные расходы	(68,78+1,13)*1,15	1,15	80,4	
 Сметная прибыль	(68,78+1,13)*0,71	0,71	49,64	
 Стены при ремонте. ремонт (8, 9, 31)	
 Накладные расходы	(142,67+6,96)*0,86	0,86	128,68	
 Сметная прибыль	(142,67+6,96)*0,7	0,7	104,74	
 Теплоизоляционные работы. ремонт (42)	
 Накладные расходы	(58,33+0)*0,9	0,9	52,5	
 Сметная прибыль	(58,33+0)*0,6	0,6	35	
 Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (66)	
 Накладные расходы	(14,35+0,09)*0,85	0,85	12,27	
 Сметная прибыль	(14,35+0,09)*0,65	0,65	9,39	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72)	
 Накладные расходы	(597,18+71,57)*0,95	0,95	635,31	
 Сметная прибыль	(597,18+71,57)*0,65	0,65	434,69	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (73)	
 Накладные расходы	(10,38+0)*0,9	0,9	9,34	
 Сметная прибыль	(10,38+0)*0,51	0,51	5,29	
 Перевозка. ремонт (74)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,9	0,9	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0	
 Итого Накладные расходы	5495,79	1	5495,79	
 Итого Сметная прибыль	3206,35	1	3206,35	
 Итого		61211,22	
 Индекс СМР	61211,22*(4,99-1)	4,99	244232,77	
 Итого		305443,99	
 НДС	305443,99*0,18	18%	54979,92	
 Итого		360423,91	
 	
 СОСТАВИЛ	инженер	Ваулина Т.Г.	

 
  
                СОГЛАСОВАНО:		                                             УТВЕРЖДАЮ:
              Директор ООО "КОЛОННА"		                               Главный врач  МУЗ "Городская клиническая 
                                                        больница № 4"
_____________Е.В. Смирнова		                               ________________________ В.И. Беляев

            "___"__________________2011г	                                              "___"________________2011г

Ведомость объемов работ на текущий ремонт кабинета  экстренной офтальмологической помощи операционной хирургического корпуса  МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу: г. Иваново, ул. Шошина, д.8	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
 	1/0,14	0,14	
 2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	
 	2/0,285	0,285	
 3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	3/0,285	0,285	
 4	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	
 	4/0,199	0,199	
 5	Устройство потолков реечных  пластиковых	100 м2 поверхности облицовки	
 	5/0,199	0,199	
 6	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	
 	8/0,15	0,15	
 7	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	
 	9/0,15	0,15	
 8	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	
 	10/0,08	0,08	
 9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	
 	11/0,1	0,1	
 10	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	
 	12/0,02	0,02	
 11	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	
 	13/0,02	0,02	
 12	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	14/0,04	0,04	
 13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	
 	15/0,04 + 20/0,6596	0,6996	
 14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	16/0,02 + 43/0,086	0,106	
 15	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (короб канализационный)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	
 	17/0,03	0,03	
 16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
 	18/0,665	0,665	
 17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
 	19/0,03	0,03	
 18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	21/0,6596	0,6596	
 19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	
 	22/0,558	0,558	
 20	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	
 	23/0,484	0,484	
 21	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	
 	24/0,484	0,484	
 22	Устройство покрытий наливных толщ 10 мм	100 м2 стяжки	
 	25/0,484	0,484	
 23	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	
 	28/0,285	0,285	
 24	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	
 	29/0,199	0,199	
 25	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	
 	30/0,41	0,41	
 26	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	
 	31/0,05	0,05	
 27	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	
 	32/0,026	0,026	
 28	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	
 	35/0,0899	0,0899	
 29	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	
 	36/0,0899	0,0899	
 30	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 пог.м	
 	39/0,045	0,045	
 31	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (откосы )	100 м2 стен (за вычетом проемов)	
 	41/0,086	0,086	
 32	Изоляция откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	
 	42/0,43	0,43	
 33	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	
 	44/0,045	0,045	
 34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	45/0,05	0,05	
 35	Смена вентиляционных  решеток	100 шт.	
 	46/0,02	0,02	
 36	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	
 	47/0,02	0,02	
 37	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	
 	52/0,04	0,04	
 38	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	
 	53/0,04	0,04	
 39	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	
 	55/0,01	0,01	
 40	Установка моек на два отделения	10 компл.	
 	56/0,1	0,1	
 41	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	
 	57/0,01	0,01	
 42	Смена гибких подводок	100 приборов	
 	58/0,02	0,02	
 43	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	
 	59/0,01	0,01	
 44	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	
 	60/0,01	0,01	
 45	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	
 	62/0,85	0,85	
 46	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	
 	63/0,2	0,2	
 47	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	
 	64/0,85	0,85	
 48	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	
 	66/0,1	0,1	
 49	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	
 	67/0,1	0,1	
 50	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	
 	69/0,04	0,04	
 51	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	
 	71/0,04	0,04	
 52	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1 т	
 	73/2,5	2,5	
 53	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 17 км	1 т	
 	74/2,5	2,5