

Стройтехцентр" .Ю.

Дворникова О. В.

даменование стройки *-f* Капитальный ремонт помещений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на



Основание Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2012 г.

Сметная стоимость -Нормативная трудоемкость -Сметная заработная плата -

893,737 тыс.руб 750,21 чел-ч 6,583 тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр *ш* номер позиции норматива | | | Наименование работ и затрат | | | Количес тво | | | Стоимость на единицу, руб | | | | | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин | | | | | |
|  | | | Всего | | | | Экспл. | | | Материал | | | Всего | | | Основной | | | | Экспл. | | | | Материал | | | | обслужив ающ. | | | | | |
|  | | | ед. изм. | | | машин | | | **ы** | | | зарплаты | | | | машин | | | | ы | | | | машины | | | | | |
|  | | | Основно й зарплаты | | | | В т.ч. зарплаты | | |  | | |  | | | | В т.ч. зарплаты | | | |  | | | | На един. | | | Всего | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | |
| 1 | ФЕРр57-3-01 | | | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | | | 0,549 | | | 29,41 | | | | 0 | | | 0 | | | 16,15 | | | 16,15 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 3,77 | | | 2,06973 | | |
| (0) | | |  | | | 100 м плинтус а | | | 29,41 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 1.1 | 509-9900 | | | Строительный мусор | | | 0,06039  т | | |  | | | |  | | | 0 | | |  | | |  | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | |
| 2 | ФЕРр57-1-04 | | | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета | | | 1,905 | | | 116,22 | | | | 0 | | | 0 | | | 221,4 | | | 221,4 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 14,9 | | | 28,3845 | | |
| (0) | | |  | | | 100 м2 основан ия | | | 116,22 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2.1 | | | 509-9900 | | | Строительный мусор | | | 3,6576  **т** | | | |  | | |  | | | 0 | | |  | | | |  | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | |
| 3 | | | ФЕР15-04-006-0  3  (0) МДС35.П.4.7 | | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола  311=63,01\*1,15\*1,2; ЭММ=1,18\*1,25\*1,2; ЗПм=0,12\*1,25\*1,2; ТЗТ=6,55\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,01\*1,25\*1,2 | | | 1,905 | | | | 88,9038 | | | 1,77 | | | 0,18 | | | 169,36 | | | | 165,65 | | | 3,37 | | | | 0,34 | | | | 9,039 | | 17,21929 | | | |
| 100 м2 покрыта я | | | | 86,9538 | | | 0,18 | | | 0,34 | | | | 0,015 | | 0,02858 | | | |
| 3.1 | | | [] | | | Грунтовка Бетон-Контакт | | | 0,024765 **т** | | | |  | | |  | | | 11538,46 | | |  | | | |  | | | | | | | 285,75 | | | |  | | | | | |
| 4 | | | ФЕР11-01-011-0 1  (0) МДС35.П.4.7 | | | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  **311=313,71\*1,15\*1,2;**  ЭММ=44,24\*1,25\*1,2; ЗПм=14,73\*1,25\*1,2; ТЗТ=39,51\*1,15\*1,2; ТЗТм= 1,27\* 1,25\* 1,2 | | | 1,905 | | | | 1626,349 8 | | | 66,36 | | | 1127,07 | | | 3098,2 | | | | 824,71 | | | 126,42 | | | | 2147,07 | | | | 54,5238 | | 103,86784 | | | |
| 100 м2 стяжки | | | | 432,9198 | | | 22,095 | | | 42,09 | | | | 1,905 | | 3,62902 | | | |
| 4.1 | | | [402-0005] | | | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | | | -3,8862 мЗ | | | |  | | |  | | | 548,3 | | |  | | | |  | | | | | | | -2130,8 | | | |  | | | | | |
| 5 | | | ФЕР11-01-011-0  2  (0) МДС35.П.4.7 | | | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  V=-1,905; 311=3,97\*1,2\*1,15\*3; ЭММ=7,72\*1,2\*1,25\*3; ЗПм=2,44\* 1,2\* 1,25\*3; Мат=279,63\*3; ТЗТ=0,5\*1,2\*1,15\*3; ТЗТм=0,21\*1,2\*1,25\*3 | | | -1,905 | | | | 890,0658 | | | 34,74 | | | 838,89 | | | -1695,58 | | | | -31,31 | | | -66,18 | | | | -1598,09 | | | | 2,07 | | -3,94335 | | | |
| 100 м2 стяжки | | | | 16,4358 | | | 10,98 | | | -20,92 | | | | 0,945 | | -1,80023 | | | |
| 5.1 | | | [402-0005] | | | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | | | 2,91465 мЗ | | | |  | | |  | | | 548,3 | | |  | | | |  | | | | | | | 1598,1 | | | |  | | | | | |
| 6 | | | [] | | | Наливной пол Кнауф Боден 15 25 кг | | | 985,5 | | | |  | | |  | | | 3,7 | | | 3646,35 | | | |  | | | | | | | 3646,35 | | | |  | | | | | |
|  | |  | | |  | | | кг | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 7 | | ФЕР11-01-037-0  3  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"  ЗП=399,06\*1,15\*1,2; ЭММ=54,53\*1,25\*1,2; ЗПм=4,06\* 1,25\* 1,2; ТЗТ=47,17\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,35\* 1,25\* 1,2 | | | 1,905 | | | 10036,89 78 | | | | 81,795 | | | 9404,4 | | | 19120,29 | | | 1049,09 | | | | 155,82 | | | | 17915,38 | | | | 65,0946 | | 124,00521 | | | |
| 100 м2 покрыта я | | | 550,7028 | | | | 6,09 | | | 11,6 | | | | 0,525 | | 1,00013 | | | |
| 8 | | ФЕР 11-01-040-0  3  (0) МДС35.П.4.7 | | | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  311=61,14\*1,15\*1,2; ЭММ=11,24\*1,25\*1,2; ЗПм=0\*1,25\*1,2; ТЗТ=6,66\*1,15\*1,2; ТЗТм=0\* 1,25\* 1,2 | | | 0,549 | | | 1458,503  2 | | | | 16,86 | | | 1357,27 | | | 800,72 | | | 46,32 | | | | 9,26 | | | | 745,14 | | | | 9,1908 | | 5,04575 | | | |
| 100 м плинтус а | | | 84,3732 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 9 | | ФЕР15-01-047-1 6  (0) МДС38.пр.3.1 | | | Демонтаж потолков Грильято  ЗП=1018,58\*1,2\*0,7; ЭММ=158,88\*1,2\*0,7; ЗПм=3,38\*1,2\*0,7; Мат=28248,7\*0; ТЗТ=108,36\*1,2\*0,7; ТЗТм=0,25\* 1,2\*0,7 | | | 0,355 | | | 989,0664 | | | | 133,4592 | | | 0 | | | 351,12 | | | 303,74 | | | | 47,38 | | | | 0 | | | | 91,0224 | | 32,31295 | | | |
| 100 м2 поверхн ости облицов ки | | | 855,6072 | | | | 2,8392 | | | 1,01 | | | | 0,21 | | 0,07455 | | | |
| 10 | | ФЕР 15-01-050-0 1  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке  311=460,38\*1,15\*1,2; ЭММ=98,81\*1,25\*1,2; ЗПм=1,28\*1,25\*1,2; ТЗТ=50,15\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,11\*1,25\* 1,2 | | | 2,495 | | | 10658,75 94 | | | | 148,215 | | | 9875,22 | | | 26593,6 | | | 1585,13 | | | | 369,8 | | | | 24638,67 | | | | 69,207 | | 172,67147 | | | |
| 100 м2 облицов ки | | | 635,3244 | | | | 1,92 | | | 4,79 | | | | 0,165 | | 0,41168 | | | |
| 11 | | ФЕР15-01-050-0 4  (0) МДС35.П.4.7 | | | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  ЗП=1528,19\*1,2\*1,15; ЭММ=46,33\*1,2\*1,25; ЗПм=0,93\* 1,2\* 1,25; ТЗТ=166,47\*1,2\*1,15; ТЗТм=0,08\*1,2\*1,25 | | | | 0,069 | | | 12085,58  72 | | | 69,495 | | | 9907,19 | | | | 833,91 | | | 145,51 | | | 4,8 | | | | 683,6 | | | | 229,7286 | | 15,85127 | | | |
| 100 м2 облицов ки | | | 2108,902  2 | | | 1,395 | | | 0,1 | | | | 0,12 | | 0,00828 | | | |
| 12 | | ФЕР20-02-002-0  2  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Установка решеток на радиаторы  ЗГМ5,97\*1,15\*1,2; ЭММ=3,65\*1,25\*1,2; ЗПм=0,14\*1,25\*1,2; ТЗТ=1,78\* 1,15\* 1,2; ТЗТм=0,01\*1,25\*1,2 | | | | 6 | | | 35,2236 | | | 5,475 | | | 7,71 | | | | 211,34 | | | 132,23 | | | 32,85 | | | | 46,26 | | | | 2,4564 | | 14,7384 | | | |
| 1  решетка | | | 22,0386 | | | 0,21 | | | 1,26 | | | | 0,015 | | 0,09 | | | |
| 12.  1 | | [] | | | решетка радиаторная ПВХ 0,6x0,9 белая | | | | 6 **шт.** | | |  | | |  | | | 46,12 | | | |  | | |  | | | | | | | 276,72 | | | |  | | | | | |
| 13 | | ФЕРр56-3-02 (0) | | | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | | | | 0,0204 | | | 761,66 | | | 0 | | | 0 | | | | 15,54 | | | 15,54 | | | 0 | | | | 0 | | | | 94,97 | | 1,93739 | | | |
| 100 м2 | | | 761,66 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 13. 1 | | 509-9900 | | | Строительный мусор | | | | 0,0714 т | | |  | | |  | | | 0 | | | |  | | |  | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | |
| 14 | | ФЕРЮ-01-035-0 1  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=180,75\*1,15\*1,2; ЭММ=14,33\*1,25\*1,2; ЗПм=0,46\* 1,25\* 1,2; ТЗТ=21,19\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,04\*1,25\*1,2 | | | | 0,068 | | | 4263,13 | | | 21,495 | | | 3992,2 | | | | 289,89 | | | 16,96 | | | 1,46 | | | | 271,47 | | | | 29,2422 | | 1,98847 | | | |
| 100 п. м | | | 249,435 | | | 0,69 | | | 0,05 | | | | 0,06 | | 0,00408 | | | |
| 14. 1 | | [] | | | Подоконник пластиковый 600x6000 белый | | | | 6,8  м | | |  | | |  | | | 64,7 | | | |  | | |  | | | | | | | 439,96 | | | |  | | | | | |
| 15 | ФЕР15-01-047-1 6  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | | Устройство потолков Грильято  ЗП=1018,58\*1,15\*1,2; ЭММ=158,88\*1,25\*1,2; ЗПм=3,38\* 1,25\* 1,2; ТЗТ=108,36\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,25\* 1,25\* 1,2 | | 0,355 | | | | | 29892,66 04 | | | 238,32 | | | 28248,7 | | | 10611,89 | | | | 499 | | | | 84,6 | | | | 10028,29 | | | | 149,5368 | | 53,08556 | | | |
| 100 м2 поверхн ости облицов ки | | | | | 1405,640  4 | | | 5,07 | | | 1,8 | | | | 0,375 | | 0,13313 | | | |
| 16 | ФЕР11-01-049-0 1  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | | Укладка металлического накладного профиля (порога)  ЗП=145,43\*1,15\*1,2; ЭММ=23,11\*1,25\*1,2; ЗПм=0\* 1,25\* 1,2; ТЗТ=16,64\*1,15\*1,2; ТЗТм=0\* 1,25\* 1,2 | | 0,043 | | | | | 315,7584 | | | 34,665 | | | 80,4 | | | 13,58 | | | | 8,63 | | | | 1,49 | | | | 3,46 | | | | 22,9632 | | 0,98742 | | | |
| 100 м профиля | | | | | 200,6934 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 16. 1 | [] | | | | Профиль стыкоперекрывающий 1350x37 бук ПС 03.1350.083.2 | | 4,515 м | | | | |  | | |  | | | 5,46 | | |  | | | |  | | | | | | | | 24,65 | | | |  | | | | | |
| 17 | ФЕР46-04-012-0  3  (0) | | | | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  V=0,8\*2,1\*21/100; | | 0,3528 | | | | | 1082,58 | | | 241,95 | | | 0 | | | 381,93 | | | | 296,57 | | | | 85,36 | | | | 0 | | | | 103,91 | | 36,65945 | | | |
| 100 м2 | | | | | 840,63 | | | 89,78 | | | 31,67 | | | | 7,74 | | 2,73067 | | | |
| 18 | ФЕР 10-01-047-0 4  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема доЗ м2  ЗП=1386,89\*1,15\*1,2; ЭММ=526,56\*1,25\*1,2; ЗПм=12,18\*1,25\*1,2; ТЗТ=160,52\*1,15\*1,2; ТЗТм=1,05\*1,25\*1,2 | | 0,3528 | | | | | 160607,3 482 | | | 789,84 | | | 157903,6 | | | 56662,27 | | | | 675,23 | | | | 278,66 | | | | 55708,39 | | | | 221,5176 | | 78,15141 | | | |
| 100 м2 проемов | | | | | 1913,908  2 | | | 18,27 | | | 6,45 | | | | 1,575 | | 0,55566 | | | |
| 19 | | ФЕР15-01-050-0  4  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  V=105\*0,l/100; 3П=1528,19\*1,15\*1,2; ЭММ=46,33\*1,25\*1,2; ЗПм=0,93\*1,25\*1,2; ТЗТ=166,47\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,08\*1,25\*1,2 | | | | 0,105 | | | 12085,58  72 | | | 69,495 | | | 9907,19 | | | | 1268,99 | | | 221,43 | | | 7,3 | | | | 1040,25 | | | | 229,7286 | | | 24,1215 | | |
| 100 м2 облицов ки | | | 2108,902  2 | | | 1,395 | | | 0,15 | | | | 0,12 | | | 0,0126 | | |
| 20 | | ФЕР15-01-050-0 1  (0) МДС36 п.3.3.1; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке  ЗП-460,38\*0,8\*1,2; ЭММ=98,81\*0,8\*1,2; ЗПм=1,28\*0,8\* 1,2; Мат=9875,22\*0; ТЗТ=50,15\*0,8\*1,2; ТЗТм=0,11\*0,8\*1,2 | | | | 0,21 | | | 536,8224 | | | 94,8576 | | | 0 | | | | 112,73 | | | 92,81 | | | 19,92 | | | | 0 | | | | 48,144 | | | 10,11024 | | |
| 100 м2 облицов ки | | | 441,9648 | | | 1,2288 | | | 0,26 | | | | 0,1056 | | | 0,02218 | | |
| 21 | | ФЕР15-01-050-0 1  (0) МДС35.П.4.7; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке  311=460,38\*1,15\*1,2; ЭММ=98,81\*1,25\*1,2; ЗПм=1,28\*1,25\*1,2; ТЗТ=50,15\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,11\*1,25\*1,2 | | | | 0,21 | | | 10658,75 94 | | | 148,215 | | | 9875,22 | | | | 2238,34 | | | 133,42 | | | 31,13 | | | | 2073,8 | | | | 69,207 | | | 14,53347 | | |
| 100 м2 облицов ки | | | 635,3244 | | | 1,92 | | | 0,4 | | | | 0,165 | | | 0,03465 | | |
| 22 | | ФЕРр65-4-01 | | | Демонтаж умывальников и раковин | | | | 0,06 | | | 445,72 | | | 8,13 | | | 0 | | | | 26,74 | | | 26,26 | | | 0,49 | | | | 0 | | | | 51,3 | | | 3,078 | | |
|  | | | (0) | | |  | | | 100 приборов | | | | 437,59 | | | 3,02 | | |  | | |  | | | |  | | | | 0,18 | | | |  | | | 0,26 | | | 0,0156 | | | |
| 22.  1 | | | 509-9899 | | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | 0,1092  т | | | |  | | |  | | | 0 | | |  | | | |  | | | | | | | | 0 | | |  | | | | | | |
| 23 | | | ФЕР16-04-001-0 1  (0) МДС36 п.3.3.1; МДС35.пр.1.т.1.  2 | | | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм  3П=637,26\*0,4\*1,2; ЭММ=2,86\*0,4\*1,2; ЗПм=0,27\*0,4\*1,2; Мат=3983,49\*0; ТЗТ=64,24\*0,4\*1,2; ТЗТм=0,02\*0,4\*1,2 | | | 0,06 | | | | 307,2576 | | | 1,3728 | | | 0 | | | 18,44 | | | | 18,35 | | | | 0,08 | | | | 0 | | | 30,8352 | | | 1,85011 | | | |
| 100 м трубопр овода | | | | 305,8848 | | | ОД 296 | | | 0,01 | | | | 0,0096 | | | 0,00058 | | | |
| 24 | | | ФЕРр65-14-01 (0) | | | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | | | 0,12 | | | | 322,43 | | | 0 | | | 0 | | | 38,69 | | | | 38,69 | | | | 0 | | | | 0 | | | 37,8 | | | 4,536 | | | |
| 100 м трубопр. | | | | 322,43 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 25 | | | ФСЦпг 01-01-01-041 | | | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  V=0,06+0,025+3,6576+0,0 05\*35,5+0,109 | | | 4,0291 т | | | | 42,98 | | | 0 | | | 0 | | | 173,17 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | | | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 26 | | | ССЦО 1.2000 Табл.8-1 | | | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза -1, раздел таблицы - 8  V=0,06+0,025+3,6576+0,0 05\*35,5+0,109 | | | 4,0291 | | | | 11,42 | | | 0 | | | 0 | | | 46,01 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | | | | |
|  | | | ИТОГО: | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | 125540,27 | | | | 6501,51 | | | | 1194,01  81,24 | | | | 117844,76 | | | 743,26208  6,95116 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование и значение множителей | значение | прямые |

Зарплата 6501,51 1 6501,51

Машины и механизмы 1194,01 1 1194,01

Материалы 117844,76 1 117844,76

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 0

Итого 125540,28

Полы при ремонте (1,2)

Накладные расходы (237,55+0)\*0,8 0,8 190,04

Сметная прибыль (237,55+0)\*0,68 0,68 161,53

Отделочные работы (3, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21)

Накладные расходы (3146,69+8,85)\*1,05\*0,9 0,95 2997,76

Сметная прибыль (3146,69+8,85)\*0,55\*0,85 0,47 1483,1

Полы (4, 5, 6, 7, 8, 16)

Накладные расходы (1897,44+32,77)\* 1,23\*0,9 1,11 2142,53

Сметная прибыль (1897,44+32,77)\*0,75\*0,85 0,64 1235,33

Сантехнические работы-внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 23)

Накладные расходы (150,58+1,27)\* 1,28\*0,9 1,15 174,63

Сметная прибыль (150,58+1,27)\*0,83\*0,85 0,71 107,81

Проемы при ремонте (13)

Накладные расходы (15,54+0)\*0,82 0,82 12,74

Сметная прибыль (15,54+0)\*0,62 0,62 9,63

Деревянные конструкции (14, 18)

Накладные расходы (692,19+6,5)\* 1,18\*0,9 1,06 740,61

Сметная прибыль (692,19+6,5)\*0,63\*0,85 0,54 377,29

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций) (17)

Накладные расходы (296,57+31,67)\* 1,1\*0,9 0,99 324,96

Сметная прибыль (296,57+31,67)\*0,7\*0,85 0,6 196,94

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (22, 24, 25)

Накладные расходы (64,95+0,18)\*0,74 0,74 48,2

Сметная прибыль (64,95+0,18)\*0,5 0,5 32,57

<Нет вида работ> (26)

Накладные расходы (0+0)\*0 0 0

Сметная прибыль (0+0)\*0 0 0

Итого Накладные расходы 6631,47 1 6631,47

Итого Сметная прибыль 3604,2 1 3604,2

Итого 135775,95

Индекс СМР 135775,95\*5,46 5,46 741336,69

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 46,01\*5,55 5,55 255,36

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 173,17\*5,55 5,55 961,09

Итого 742553,14


Непредвиденные расходы 742553,14\*0,02 0,02 14851,06

**Итого 757404,2**

**НДС 757404,2\*0,18 18% 136332,76**

Итого 893736,96

Составил



Проверил

**Должность**

Замеетитель директора Начальник отдела проектно- *.* сметной документации

Начальник отдела технического надзора

мку «пдс и тк»

