|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | | |
| На проведение ремонтных работ тамбура и его кровли литер АМБОУО гимназии №32  Расположенного по адресу. Иваново пр. Ленина д.53. | | | | | |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 1/0,16 |
| 2 | ФЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 2/0,16 |
| 3 | ФЕРр59-5-02 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0,04 |  |
| 3/0,04 |
| 4 | ФЕР15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07896 |  |
| 4/0,07896 |
| 5 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3584 |  |
| 5/0,3584 |
| 6 | ФЕРр62-16-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3584 |  |
| 6/0,3584 |
| 7 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 7/0,16 |
| 8 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |  |
| 8/0,1 |
| 9 | ФЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1 |  |
| 9/0,1 |
| 10 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1016 |  |
| 10/0,1016 |
| 11 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1016 |  |
| 11/0,1016 |
| 12 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,0442 |  |
| 12/0,0442 |
| 13 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,139 |  |
| 13/0,139 |
| 14 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,056 |  |
| 14/0,056 |
| 15 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,0442 |  |
| 15/0,0442 |
| 16 | ФЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,028 |  |
| 16/0,028 |
| 17 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов (откосов) с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |  |
| 17/0,028 |
| 18 | ФЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,12 |  |
| 18/0,12 |
| 19 | ФЕРр67-4-03 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |  |
| 19/0,02 |
| 20 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 20/0,12 |
| 21 | 509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | м | 12 |  |
| 21/12 |
| 22 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,42 |  |
| 22/0,12 + 29/0,3 |
| 23 | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,042 |  |
| 23/0,012 + 30/0,03 |
| 24 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 24/0,02 |
| 25 | Прайс лист | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА 1620,45/1,18/5,35\*1,02 | шт. | 2 |  |
| 25/2 |
| 26 | Прайс лист | Лампа люминисцентная 18 Вт ЛБ-18 20/1,18/5,35\*1,02 |  | 8 |  |
| 26/8 |
| 27 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 27/0,3 |
| 28 | 507-3484 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | м | 30 |  |
| 28/30 |
| 29 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |  |
| 31/0,2 |
| 30 | ФЕРр69-16-02 | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0,4 |  |
| 32/0,4 |
| 31 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,1344 |  |
| 33/0,1344 |
| 32 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 добавляем до 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1344 |  |
| 34/0,1344 |
| 33 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,1344 |  |
| 35/0,1344 |
| 34 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 добавляем до 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1344 |  |
| 36/0,1344 |
| 35 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,1344 |  |
| 37/0,1344 |
| 36 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,1344 |  |
| 38/0,1344 |
| 37 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (примыкания) | 100 м2 кровли | 0,0636 |  |
| 39/0,0636 |
| 38 | ФЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,106 |  |
| 40/0,106 |
| 39 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 6,33556 |  |
| 41/6,33556 |
| 40 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 6,33556 |  |
| 42/6,33556 |