УТВЕРЖДЕНО

Утержден постановлением

Администрации города Иванова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постановлением

Администрации города Иванова

от 31.10.2019 № 1714

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

1. Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Заказчик | XXXXXXXX XX |
| 1.2. Наименование объекта | Топографическая съемка земельного участка |
| 1.3. Место размещения объекта | Территория города Иванова, ограниченная улицей Лежневской, проспектом Текстильщиков, земельными участками с кадастровыми номерами 37:24:010324:78 и 37:24:010324:108 |
| 1.4. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения  в процессе строительства  и эксплуатации | Нет сведений |
| 1.5. Стадия проектирования | Изыскания |
| 1.6. Необходимость выделения этапов работ | Не требуется |
| 1.7. Срок выполнения работ | 2019 г. |
| 1.8. Цель изысканий | Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерных сетях и коммуникациях для внесения изменений в проект межевания территории |

2. Инженерно-геодезические изыскания

2.1. Объемы работ по площадке

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м | га | 0,09 | в местной системе координат – Иваново,  в Балтийской системе высот |
| 2 | Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций | колодец,  опора | определить |
| 3 | Согласование топографической съемки с владельцами инженерных сетей | га | 0,09 | в полном объеме |
| 4 | Составление технического отчета | экз. | 3 | + 1 экз. в эл. виде |

2.2. Особые требования к изысканиям по площадке: нет.

3. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания

1. Инженерные изыскания для строительства СП 47.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 от 01.07.2013.

2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-104-97 от 01.01.1998.

3. Геодезические работы в строительстве СП 126.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 от 01.01.2013.

4. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02) от 01.03.2002.

5. Инструкция по топографической съёмке, масштаба 1:500 – 1:5000 (ГКИНП 02-033-82) от 01.01.1983.

6. Инструкция о порядке контроля и приёмки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП-17-004-99) от 01.01.2000.

7. Справочник «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» от 25.11.1986.

8. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

Схема границ территории, в отношении которой

требуется выполнение инженерных изысканий

