УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации города Иванова

от 21.09.2020 № 1028

Задание

на проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезические изыскания) территории города Иванова, ограниченной улицами

Старшего Лейтенанта Жидкова и 1-й Вишнёвой, земельными

участками по улице Черёмуховой, земельным участком

с кадастровым номером 37:24:020684:1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование градостроительной документации | Проект межевания территории города Иванова, ограниченной улицами Старшего Лейтенанта Жидкова и 1-й Вишнёвой, земельными участками по улице Черёмуховой, земельным участком  с кадастровым номером 37:24:020684:1 |
| 2. | Инициатор подготовки документации по планировке территории | ООО «Базис» |
| 3. | Местоположение территории | территория города Иванова, ограниченная улицами Старшего Лейтенанта Жидкова  и 1-й Вишнёвой, земельными участками  по улице Черёмуховой, земельным участком  с кадастровым номером 37:24:020684:1 |
| 4. | Площадь территории | Ориентировочно 4,98 га |
| 5. | Цель | Проектирование и строительство объектов индивидуального жилищного строительства |
| 6. | Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить в соответствии:  - с Программой на проведение инженерно-геодезических изысканий, утвержденной Директором ООО «Базис»  В.Н. Медведниковым от 17.08.2020 года;  - с требованиями нормативно-технической документации (ГОСТ, СП, СНиП). |
| 7. | Инженерно-геологические изыскания | Выполнять не требуется |
| 8. | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Выполнять не требуется ввиду нахождения объекта по климатическим условиям  в умеренном широтном поясе средней полосы России (в соответствии со СНиП  23-01-99 относится к климатическому району II-В) |
| 9. | Инженерно-экологические изыскания | Выполнять не требуется |
| 10. | Территория проектирования,  ее основные характеристики | Ориентировочная площадь территории 4,98 га |

ПРОГРАММА

1. Инженерно-геодезические изыскания

Объемы работ по площадке

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корректировка инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м | кв. м | 4980  (ориентировочно) | в системе координат – местная г. Иваново  в Балтийской системе высот |
| 2 | Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций | опора | определить |
| колодец |
| 3 | Составление технического отчета | экз. | 3 | + 1 экз. в эл.виде |

1.2. Особые требования к изысканиям по площадке: нет.

2. Перечень нормативных документов, в соответствии

с требованиями которых необходимо выполнить

инженерные изыскания

1. Инженерные изыскания для строительства СП 47.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 от 01.07.2013.

2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-104-97 от 01.01.1998.

3. Геодезические работы в строительстве СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 от 01.01.2013.

4. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02) от 01.03.2002.

5. Инструкция по топографической съёмке, масштаба 1:500 – 1:5000(ГКИНП 02-033-82) от 01.01.1983

6. Инструкция о порядке контроля и приёмки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП-17-004-99) от 01.01.2000.

7. Справочник «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» от 25.11.1986.

1. Задание составил

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Телефон |
| Директор ООО «Базис» | Медведников В.Н. | 58-01-49 |

СХЕМА

размещения территории

