**Характеристика товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество поставляемых товаров |
| 1 | Картофелечистка | Картофелечистка предназначена для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь).  Производительность не менее 150кг в час.  Время на обработку не менее 2,8 мин.  Количество продукта, загружаемого в рабочую камеру не более 7 кг.  Номинальное напряжение 380 В  Размеры: 650\*450\*930мм  Масса не более 46 кг.  Картофелечистка состоит из рабочей камеры, пульта управления, станины и привода.  Боковой сливной патрубок выполнен из нержавеющей стали. | Шт | 1 |
| 2 | Ванна моечная (котломоечная) двухсекционная сварная с обвязкой | Емкость – пищевая нержавеющая сталь.  Каркас: - окрашенный стальной уголок (толщина 2 мм).  Ножки ванн снабжены регуляторами высоты.  Емкость комплектуется пластмассовым сифоном с переливом и нержавеющей решеткой-пробкой диаметром 90мм.  Диаметр выходного отверстия в сифоне 50 мм.  Размеры: 1540\*800\*850мм | Шт | 1 |