УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 117

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на замену оконных блоков в МБДОУ № 117, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Диановых, д.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1844 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0966 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,044 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 4,4 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1404 |
| 6 | Блок оконный ПВХ | м2 | 14,04 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,1046 |
| 8 | Доски подоконные ПВХ | м | 10,46 |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,155 |

Ведомость неучтенных материалов

на замену оконных блоков в МБДОУ № 117, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Диановых, д.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 4,4 | 2883 | 12685,2 |
| 2 | Блок оконный ПВХ | м2 | 14,04 | 2883 | 40477,32 |
| 3 | Доски подоконные ПВХ | м | 10,46 | 300 | 3138 |