Характеристики товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка технологического оборудования для столовой в целях реализации комплекса мер по модернизации образования в Ивановской области (жарочный шкаф, холодильный шкаф) МБОУ СОШ №5** | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в школьных столовых. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов. Товар должен быть новым 2012 года выпуска. | **шт.**  **шт.** | **1**  **1** |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования, должны быть не ниже (не хуже) следующих:  **Жарочный шкаф** (лицевая часть и духовка из нерж. стали) – односекционный жарочный шкаф предназначен для жарки полуфабрикатов из рыбы, мяса и овощей и выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий.Духовка имеет два противня и решетку размером 530х470х30 мм, изготовленные из нержавеющего металла. Раздельная регулирующая мощность верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры 20-270°С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева свыше 320°С  **Параметры**  Номинальная потребляемая мощность, кВт 15  Номин. напряжение, В ≈400/230  Максимальная температура шкафа,°С 270  Время разогрева шкафа до максимальной температуры, мин 30  Габаритные размеры, мм 840х840х1505  Внутренние размеры шкафа, мм 538х535х290  Внутренние размеры шкафа, мм 575х535х350  Размеры противня, мм 530х470  Масса,кг 190  **Холодильный шкаф из нерж. стали**  Внутренний объем 1400 л., металлические цельнозаливные двери, динамическое охлаждение воздухоохладителем с тэном оттайки, микропроцессорный блок управления, автоматическая оттайка, 8 полок 715х503 мм с бортиком, металлические держатели полок.  **Параметры**  Длина х Ширина х Высота, мм 1645х685х1940  Масса, кг 200  Занимая площадь пола, м2 1,13  Количество полок в стандартной комплектации, шт. 8  Шаг регулирования полок, мм 20  Нагрузка на полку,кг 40  Тип охлаждения динамическое  Тип оттайки автоматическая  Температура в объеме, °С 0,,,+8, -6,,,+6  Хладагент R 404 А  Холодопроизводительность ( при t кипения -10°С, t конд. +54,4 °С, Вт 1086  Номинальное напряжение/частота,В/Гц 220В/50Гц  Номинальная мощность,Вт 447  Расход эл./энергии, кВч/сут. 13 |
|  |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставщик обязан представить проверенное и исправное оборудование в соответствии с ГОСТами (система стандартов безопасности труда). |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Оборудование должно быть новым, по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным.  Соответствие техническим характеристикам.  Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.  Поставляемое оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и промаркировано: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам.  Гарантийный срок на товар составляет – 2 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново |
| Максимальная цена контракта, руб. | 109986 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара до склада Заказчика и выполнение разгрузочно-погрузочных работ, накладные расходы, налоги, в том числе НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, подключение оборудования к электросети и системе водоснабжения |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново ул. Любимова,16А, МБОУ СОШ №5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течении 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата производится после поставки оборудования на основании акта сдачи оборудования в эксплуатацию, товарно – транспортной накладной и счета – фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 30.12.2012 г. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |