Характеристики товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка пароконвенктомата** | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в школьных столовых. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов. Товар должен быть не ранее 2011 года выпуска. | **шт.** | **1** |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики, предлагаемого к поставке оборудования, должны быть не ниже (не хуже) указанных  **Пароконвекционная печь**  -10 уровней 1/1, расстояние между уровнями 67мм,  -темп.режим макс. 300 C°,  -18.6 кВт , 380 В, 148.00 кг  -подставка с направляющими,  в комплекте с гастроемкостями GN 1/1 h=100\* 10 шт GN 1/1 h=65\*10 шт.  - Система автоматической мойки,  - водоумягчитель.   * Сенсорное управление * запатентованная система равномерного распределения энергии в рабочей камере * 350 программ содержащих до 12 этапов); * Диапазон регулировки температуры 0-300ºС * 7 рабочих режимов автоматического приготовления) + система ClimaPlus Control Процентная регулировка подачи пара * смешанная загрузка с индивидуальным контролем за каждым уровнем загрузки, (время приготовления может быть запрограммировано для каждого уровня отдельно * универсальные направляющие: возможно использование пекарских листов и гастроемкостей * обдув стекла двери   - 5 скоростей вентилятора  - Функция Cool down (Быстрое охлаждение рабочей камеры) |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставщик обязан представить проверенное и исправное оборудование в соответствии с ГОСТами (система стандартов безопасности труда). |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Оборудование должно быть новым, по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным.  Соответствие техническим характеристикам.  Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.  Поставляемое оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и промаркировано: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам.  Гарантийный срок на товар составляет – 3 года. |