УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №142"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Попова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Ведомость объемов на ремонт фасада

в МБДОУ № 142, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-я Минская, д.2б.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0,05 |
| 2 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
| 3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0,05 |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,25 |
| 5 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 0,8 |
| 6 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 0,8 |
| 7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,8 |
| 8 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,35 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,8 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3,8 |