СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 Главный инженер ОАО "МУК"		Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново	
 ___________Т.Н.Трутнева		___________С.В.Смагин	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на ремонт фасада по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.24 	
 Основание	Сметная стоимость - 	565,995 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2267,71 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	19,391 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(цоколя, прямков, балконов)	2,4	3033,728	1,3915	1140,23	7280,95	4541,06	3,34	2736,55	216,4875	519,57	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 отремонтированной поверхности	1892,1065	0				0		0	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	11,616			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	3,29	38,3765	0	10,42	126,26	91,98	0	34,28	3,1165	10,25329	
 	(0) 	ЗП=24,31*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=2,71*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	10 м трещин	27,9565	0				0		0	0	
 3	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	10,55	186,576	0	0	1968,38	1968,38	0	0	23,92	252,356	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 расчищенной поверхности	186,576	0				0		0	0	
 4	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	12,95	1081,553	2,1965	847,85	14006,11	2998,01	28,44	10979,66	27,14	351,463	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 обработанной поверхности	231,5065	0				0		0	0	
 5	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	12,95	368,724	30,4635	295,63	4774,98	552,06	394,5	3828,41	4,9335	63,88883	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 обработанной поверхности	42,6305	0				0		0	0	
 6	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	12,95	1129,9905	113,4015	871,62	14633,38	1877,35	1468,55	11287,48	16,7785	217,28158	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	144,969	0				0		0	0	
 7	ФЕРр62-22-07	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	0,3	1427,466	20,24	865,99	428,24	162,37	6,07	259,8	61,088	18,3264	
 	(0) 	ЗП=470,64*1,15; ЭММ=17,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=53,12*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	541,236	0				0		0	0	
 8	ФЕРр62-9-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,39	1848,3635	9,614	818,32	720,86	397,97	3,75	319,14	118,105	46,06095	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=887,33*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=102,7*1,15; ТЗТм=0,1*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	1020,4295	1,334				0,52		0,115	0,04485	
 9	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,5	1196,593	34,0285	836,16	598,3	163,2	17,01	418,08	40,6985	20,34925	
 	(0) 	ЗП=283,83*1,15; ЭММ=29,59*1,15; ЗПм=5,37*1,15; ТЗТ=35,39*1,15; ТЗТм=0,43*1,15; 	1 м3 кладки	326,4045	6,1755				3,09		0,4945	0,24725	
 10	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,65	1129,9905	113,4015	871,62	734,49	94,23	73,71	566,55	16,7785	10,90603	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	144,969	0				0		0	0	
 11	ФЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,053	1489,013	9,614	820,15	78,92	34,94	0,51	43,47	76,3025	4,04403	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=573,26*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=66,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	659,249	1,334				0,07		0,115	0,0061	
 12	ФЕРр62-34-02	Окраска масляными составами металлических  подъездных дверей за 2 раза	0,022	1296,0485	1,0005	532,46	28,51	16,78	0,02	11,71	89,401	1,96682	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=663,12*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=77,74*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	762,588	0				0		0	0	
 13	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,25	1135,587	1,0005	332,45	283,9	200,53	0,25	83,11	92,8395	23,20988	
 	(0) 	ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	802,1365	0				0		0	0	
 14	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	12,65	849,03715	8,76875	343,22	10740,32	6287,66	110,92	4341,73	57,52875	727,73869	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; 	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	497,0484	0				0		0	0	
 15	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	11,132	42,98	0	0	478,45	0	0	0		
 			1 т	0	0				0			
 16	03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	11,132	19,29	0	0	214,74	0	0	0		
 			1 т									
 ИТОГО:	56403,6	19386,52	2107,07	34909,97	2267,41475	
 			3,68		0,2982	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	19386,52	1	19387	
 Машины и механизмы	2107,07	1	2107	
 Материалы	34909,97	1	34910	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		0	
 Итого		56404	
 Итого по погрузке/разгрузке		478	
 Итого по перевозке		215	
 Итого		57097	
 Конструкции из кирпича и блоков (14, 15, 16)	
 Накладные расходы	(6287,66+0)*1,22*0,9	1,1	6916	
 Сметная прибыль	(6287,66+0)*0,8*0,85	0,68	4276	
 Стены при ремонте (2, 9)	
 Накладные расходы	(255,18+3,09)*0,86	0,86	222	
 Сметная прибыль	(255,18+3,09)*0,7	0,7	181	
 Штукатурные работы при ремонте (1)	
 Накладные расходы	(4541,06+0)*0,79	0,79	3587	
 Сметная прибыль	(4541,06+0)*0,5	0,5	2271	
 Малярные работы при ремонте (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13)	
 Накладные расходы	(8302,62+0,59)*0,8	0,8	6643	
 Сметная прибыль	(8302,62+0,59)*0,5	0,5	4152	
 Итого Накладные расходы	17368	1	17368	
 Итого Сметная прибыль	10880	1	10880	
 Итого		85345	
 Индекс СМР	85345*(5,51-1)	5,51	384906	
 Итого		470251	
 Временные здания и сооружения	470251*0	0	0	
 Итого		470251	
 Зимнее удорожание	470251*0	0	0	
 Итого		470251	
 Непредвиденные затраты	470251*0,02	0,02	9405	
 Итого		479657	
 НДС	479657*0,18	0,18	86338	
 Итого		565995	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ